附表

花都区森林防火蓄水罐项目报价表

单位： 时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | | | 数量(个) | 单价 | 金额 |
| 容积 | 外观尺寸 | 厚度 |
| 1 | 20吨 | 直径2640mm 高度3850mm | 不小于15mm | 5 |  |  |
| 2 | 10吨 | 直径2125mm 高度3080mm | 不小于10mm | 4 |  |  |
| 3 | 5吨 | 直径1720mm 高度2200mm | 不小于7mm | 70 |  |  |
| 4 | 3吨 | 直径1450mm 高度1930mm | 不小于6mm | 51 |  |  |
| 5 | 2吨 | 直径1320mm高度1700mm | 不小于6mm | 5 |  |  |
| 其他费用 | | | | | |  |
| 1 |  | | |  |  |  |
| 2 |  | | |  |  |  |
| 合计 | | | | 135 |  |  |

1、报价应为含税价，应含罐体、开口、出入水口及接口材料，罐体应在罐体开设符合接驳消防水管及一般水龙头的两种开口，提供出入水口、水龙头、接口材料及配件并负责安装。

2、接驳消防水管及一般水龙头的两种开口及接口的配件及配件安装等内容。  
 3、本次采购罐体用于花都区各村山头的消防应急蓄水罐，须送货至各村山头山脚道路可达位置。  
 4、罐体应根据需要喷涂相关森林防火语和防止破坏等警示标。  
 5、罐体材料为户外使用，应耐高温、日晒、腐蚀，可采用LLDPE线性低密度聚乙烯材料。  
 6、应提供质检报告。