花都区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年4月）

填报单位：（公章）

| 污水  处理厂  名称 | 设计规模  （万吨/日） | 平均  处理量  （万吨/日） | 进水COD浓度  设计标准（mg/l） | 平均进水  COD浓度（mg/l） | 进水氨氮  浓度设计标准（mg/l） | 平均进水  氨氮浓度（mg/l） | 出水  是否达标 | 超标项目  及数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华污水处理厂 | 29.9 | 33.73 | 300 | 156.82 | 30 | 18.52 | 是 | 无 |
| 狮岭污水处理厂 | 11.9 | 10.84 | 300 | 137.14 | 30 | 18.14 | 是 | 无 |
| 花东污水处理厂 | 4.9 | 5.32 | 300 | 122.49 | 30 | 11.5 | 是 | 无 |
| 炭步污水处理厂 | 2.5 | 1.58 | 300 | 104.24 | 30 | 11.61 | 是 | 无 |
| 赤坭污水处理厂 | 2 | 1.65 | 300 | 174.81 | 30 | 14.97 | 是 | 无 |
| 梯面污水处理站 | 0.13 | 0.07 | 300 | 52.54 | 30 | 6.91 | 是 | 无 |
| 白云国际机场污水处理厂 | 2.8 | 2.56 | 550 | 355.21 | 45 | 40.6 | 是 | 无 |
| 花山净水厂 | 7 | 5.42 | 300 | 95.27 | 30 | 16.59 | 是 | 无 |
| 大陵河三华净水厂 | 5 | 3.43 | 300 | 130.24 | 30 | 20.7 | 是 | 无 |